**Технические характеристики Гастрос 2-М**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Характеристики** | **Значение** |
| **Аппарат для выделения личинок трихинелл**  **«Гастрос 2 М»**  предназначен для выделения личинок трихинелл методом группового переваривания в искусственном желудочном соке. Аппарат реализует методику исследования на трихинеллез, утвержденную Департаментом Ветеринарии. | Максимальная производительность, (туш/час) | 100 |
| Минимальный объем загружаемой жидкости, см3 | 1000 |
| Максимальный объем загружаемой жидкости, см3 | 2000 |
| Электропитание, В/Гц | 220/50 |
| Масса, не более, кг | 6,6 |
| Габаритные размеры, мм | 260х215х570 |
| Максимальная производительность, (туш/час) | 100 |
| Размер ячейки фильтра, мкм | 400 |
| Материал реакторной камеры | Нержавеющая сталь |
| Возможность для оператора настраивать параметры переваривания в сервисном режиме. | Наличие |
| Пользовательская (техническая, эксплуатационная, методическая и иная) документация на языке производителя и на русском языке.  Руководство (инструкция) по эксплуатации. | Наличие |
| Паспорт, где указаны наименование, исполнение, модификация, заводской номер, год выпуска, сведения о производителе, комплектность оборудования.  Сертификат соответствия (Декларация о соответствии) | Наличие |
|  | Комплектация: |  |
|  | Сетевой шнур, шт | 1 |
|  | Трубка сливная, шт | 2 |
|  | Шланг сливной, шт | 1 |
|  | Предохранитель 2А, шт | 2 |